采 购 函

我公司需采购以下物资，请有意向参与报价的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编码** | **名称** | **数量** | **规格型号** | **计量单位** | **备注** |
| 1 | 527 | 环氧树脂 | 5 | 1千克/桶，生产日期：2024年5月以后 | kg | 1千克/桶，生产日期：2024年5月以后 |
| 2 | 552 | ABS管 | 32 | DN50 4米/根要求应有生产厂家logo，整体呈象牙色或淡黄色，表面光滑且无明显瑕疵，具有较好的透明度。表面无气泡、裂纹或杂质等缺陷。 | m | 要求应有生产厂家logo，整体呈象牙色或淡黄色，表面光滑且无明显瑕疵，具有较好的透明度。表面无气泡、裂纹或杂质等缺陷。 |
| 3 | 559 | ABS直接 | 6 | DN50 | 只 |  |
| 4 | 576 | ABS弯头 | 12 | DN50 要求应有生产厂家logo，整体呈象牙色或淡黄色，表面光滑且无明显瑕疵，具有较好的透明度。表面无气泡、裂纹或杂质等缺陷。 | 只 | 要求应有生产厂家logo，整体呈象牙色或淡黄色，表面光滑且无明显瑕疵，具有较好的透明度。表面无气泡、裂纹或杂质等缺陷。 |
| 5 | 582 | ABS法兰 | 2 | DN50 | 片 |  |
| 6 | 10214 | 电焊条 | 50 | R407\*4.0(CHH407\*4.0) | kg |  |
| 7 | 10215 | 电焊条 | 100 | J422\*3.2 | kg |  |
| 8 | 10243 | 焊丝 | 40 | J50\*2.5(CHG56\*2.5) | kg |  |
| 9 | 10245 | 不锈钢焊条 | 50 | A302\*3.2 | kg |  |
| 10 | 10246 | 不锈钢焊丝 | 30 | CHG308\*2.4(2.5) | kg |  |
| 11 | 11392 | 电焊条 | 30 | CHH407\*3.2 | kg |  |
| 12 | 12588 | 耐酸碱橡胶板 | 50 | 5mm δ=5mm、符合《GB/T 5574-2008 工业用橡胶板》中的拉伸强度05、拉断伸长率4、公称硬度H6、符合《GB 18241[1].1-2001《橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里》》中的耐介质种类D级、有对应批次的产品检验报告 | kg | δ=5mm、符合《GB/T 5574-2008 工业用橡胶板》中的拉伸强度05、拉断伸长率4、公称硬度H6、符合《GB 18241[1].1-2001《橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里》》中的耐介质种类D级、有对应批次的产品检验报告 |
| 13 | 12590 | 耐酸碱橡胶板 | 100 | 3mm 到货做拉伸强度及浓酸浸泡试验合格后验收。δ=3mm、符合《GB/T 5574-2008 工业用橡胶板》中的拉伸强度05、拉断伸长率4、公称硬度H6、符合《GB 18241[1].1-2001《橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里》》中的耐介质种类D级、有对应批次的产品检验报告 | kg | 到货做拉伸强度及浓酸浸泡试验合格后验收。δ=3mm、符合《GB/T 5574-2008 工业用橡胶板》中的拉伸强度05、拉断伸长率4、公称硬度H6、符合《GB 18241[1].1-2001《橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里》》中的耐介质种类D级、有对应批次的产品检验报告 |
| 14 | 13133 | 着色渗透探伤剂 | 5 | DP-5 1套清洗剂、1套渗透剂、3套显像剂。 | 套 | 1套清洗剂、1套渗透剂、3套显像剂。 |
| 15 | 16119 | 90°热压弯头 | 4 | Φ133×4.5(20G) | 只 |  |
| 16 | 16593 | 卫生纸 | 24 |  | 卷 |  |
| 17 | 18889 | P91电焊条 | 20 | CHROMO9V ,Ф2.5 | kg |  |
| 18 | 18890 | P91电焊条 | 50 | CHROMO9V ,Ф3.2 | kg |  |
| 19 | 19974 | 不锈钢逆止阀 | 1 | H41W-16P DN125 全316L不锈钢材质，到货打光谱验收 | 只 | 全316L不锈钢材质，到货打光谱验收 |
| 20 | 20331 | 平面法兰 | 2 | PN16 DN125(PN1.6 DN125 )钢20 | 片 |  |
| 21 | 22577 | IMD氟塑料磁力泵(循环水处理卸硫酸用) | 1 | IMD65-50-160FA,防爆电机,流量:29m3/h,扬程:20m,功率7.5千瓦。底座材质316L不锈钢,过流 含电机 | 台 | 含电机 |
| 22 | 23143 | 反差增强剂 | 24 | FC-5 | 瓶 |  |
| 23 | 26231 | 离心泵 | 1 | IS100-65-200 扬程50m，配套功率22KW（补给水处理#2清水泵）流量100m3/h，转速2900r/min，出口φ65mm ，进口φ100mm ，含联轴器，不含电机（但要能与Y180M-2型号的电机完全匹配） | 套 | 流量100m3/h，转速2900r/min，出口φ65mm ，进口φ100mm ，含联轴器，不含电机（但要能与Y180M-2型号的电机完全匹配） |
| 24 | 26232 | 管道视镜水流观察窗 | 2 | DN100,PN10,法兰外径153±2mm，长137±1mm，硼硅钢化玻璃，对夹式法兰玻璃视盅 | 个 |  |

采购清单：

一、供应商资格要求

1、须为国内注册具有独立法人资格。

2、供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

二、报价须知：

1、报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2、报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致后期放弃报价或合同生效后要求取消合同的，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权对其进行相应处罚。

3、本采购项目付款方式为货到采购方验收合格后支付全额货款。

4、交货时供货方交货至采购方仓库，并按合同订购内容进行清点交接，同时提供出厂检验报告、合格证作为验收依据之一，否则采购方可视为不合格产品，有权作退换货处理。合格证内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

5、交货时产品必须有铭牌，内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

6、本采购项目材质验收以交货至采购方光谱分析结果为最终验收结果。

7、备注内要求作为此采购项目验收依据之一，报价产品必须满足备注内要求。

三、报价评定

1、报价有效性评判：

询价人将组织有关业务人员成立采购小组，对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，采购小组有权视该报价书为无效，不参与评审。

（1）明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

（2）报价附有询价人不能接受的条件；

（3）报价内容与采购清单内的要求有实质性的偏差；

（4）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（5）不满足报价须知1-7条中任一一条要求。

2、采购评审办法：

采购小组只对确定为符合采购函的资质要求且实质上响应采购函要求的报价文件进行评价和比较。

最低价中选。

四、报价要求

1 、价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内为固定不变价格，实际供数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。

1. 本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。

五、报价联系人：

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇

商务联系人：魏玲 联系电话：0874-3080174 15331582276

 云南能投曲靖发电有限公司

 物资管理部

 2024年9月11日