采 购 函

我公司需采购以下物资，请有意向参与报价的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编码** | **名称** | **数量** | **规格型号** | **计量单位** | **备注** |
| 1 | 1371 | 叶轮 | 1 | 350S-125A 材质：铸钢 | 件 | 材质：铸钢 |
| 2 | 1398 | 机械密封 | 2 | 80YG-150A 转向为左旋 | 套 | 转向为左旋 |
| 3 | 2185 | 蓄能器皮囊 | 2 | 丁基,10L | 件 | 材质：丁基橡胶，出具合格证。 |
| 4 | 10481 | 不锈钢法兰 | 4 | PN16 DN25 304不锈钢 | 只 | 304不锈钢 |
| 5 | 10694 | 截止阀 | 2 | J41W-16P DN25 | 只 | 上海良工阀门有限公司、苏高阀门扬中有限公司、青岛电站阀门有限公司、自贡高压阀门股份有限公司 华夏阀门有限公司 |
| 6 | 10752 | 不锈钢弯头 | 30 | ф32\*3 304不锈钢 | 只 | 304不锈钢 |
| 7 | 14810 | 双吸密封环 | 2 | 350S-125A | 件 |  |
| 8 | 17343 | 手泵滤网(二期液控阀油站用) | 2 | KD741X-6V-DN1800(WU-16-180J) | 个 |  |
| 9 | 19589 | 不锈钢截止阀 | 2 | J41W-16P DN65 | 只 | 上海良工阀门有限公司、苏高阀门扬中有限公司、青岛电站阀门有限公司、自贡高压阀门股份有限公司 华夏阀门有限公司 |
| 10 | 19731 | 双口排气阀 | 2 | QB2-16-DN50 | 只 | 上海良工阀门有限公司、苏高阀门扬中有限公司、青岛电站阀门有限公司、自贡高压阀门股份有限公司 华夏阀门有限公司 |
| 11 | 26233 | 法兰（转子密封盒盘根压盖） | 1 | Q8A180.508 （锡青铜ZQSn10-1） | 件 |  |
| 12 | 9819 | 吹灰器空气阀及三通管道 | 30 | 3/4" | 套 |  |
| 13 | 9822 | 外管垫片 | 50 | 104\*89\*0.8(305656-0117D) | 件 |  |
| 14 | 9902 | 输粉机刮板链条 | 200 | MSSF40B(小) | 节 |  |
| 15 | 10807 | 防磨盖板 | 100 | 34M254-5/NO.4/r26/d52/L=1500/1Cr6Si2Mo | 件 | 原厂家：东方锅炉厂 |
| 16 | 10816 | 定位板(低温蛇型定位块) | 50 | 212M212-5-6 1Cr6Si2Mo | 块 | 原厂家：东方锅炉厂 |
| 17 | 17057 | 小油枪内管 | 2 | PH-YQ-J400/1649 | 根 | 原厂家：西安云凌电力技术有限责任公司 |
| 18 | 26243 | 二螺柱滚动轴承座 | 2 | SN216 (GB/T 7813-1998） | 件 |  |
| 19 | 9656 | 密封圈 | 30 | P1826C-01(DN300)抗撕裂，耐老化，耐温200度以上。必须满足现场使用条件 | 只 | 抗撕裂，耐老化，耐温200度以上。必须满足现场使用条件 |
| 20 | 9657 | 密封圈 | 30 | P17460C-01(DN200)高温 抗撕裂，耐老化，耐温200度以上。必须满足现场使用条件 | 只 | 抗撕裂，耐老化，耐温200度以上。必须满足现场使用条件 |
| 21 | 9670 | 除尘布袋 | 100 | 2000\*500 技术要求：（PPS+PTFE；微孔覆膜， 防水、防油、热定型等后处理。耐温150度及以上。尺寸满足现场安装要求，袋口密封条均采用20mm\*20mm羊毛毡条耐高温线生产缝制形式，不能接口，需为非搭接式。袋口及袋身必须采用三针六线形式缝制成型，不得采用胶粘形式。 | 条 | 技术要求：（PPS+PTFE；微孔覆膜， 防水、防油、热定型等后处理。耐温150度及以上。尺寸满足现场安装要求，袋口密封条均采用20mm\*20mm羊毛毡条耐高温线生产缝制形式，不能接口，需为非搭接式。袋口及袋身必须采用三针六线形式缝制成型，不得采用胶粘形式。 |
| 22 | 9681 | 不锈钢膨胀节 | 2 | PN10 DN200 技术要求：法兰式，L=450mm,补偿量30mm,波纹数8个，不锈钢波纹厚度大于2mm，内套管壁厚大于8mm，内套管一侧必须与法兰盘焊接齐平，另一侧距法兰盘30mm. | 件 | 技术要求：法兰式，L=450mm,补偿量30mm,波纹数8个，不锈钢波纹厚度大于2mm，内套管壁厚大于8mm，内套管一侧必须与法兰盘焊接齐平，另一侧距法兰盘30mm. |
| 23 | 9730 | 密封胶圈 | 30 | A2969HS-1" | 件 |  |
| 24 | 9731 | 密封胶圈 | 30 | A3279HS-11/2" | 件 |  |
| 25 | 10472 | 不锈钢球阀 | 5 | Q11F-16P DN20 | 只 |  |
| 26 | 10691 | 蝶阀 | 3 | D371W-10 DN80 | 只 |  |
| 27 | 12708 | 不锈钢网状金属气化板 | 30 | ф155 | 件 |  |
| 28 | 15776 | 金属双闸阀总成 | 1 | WZ644-10Q DN200阀芯阀体必须为高耐磨材质，进出短管衬瓷处理， 配置磁性气缸,带位置信号开关 | 套 | 阀芯阀体必须为高耐磨材质，进出短管衬瓷处理， 配置磁性气缸,带位置信号开关 |
| 29 | 18280 | 不锈钢闸阀 | 3 | Z41W-16P DN125(1Cr18Ni9Ti) | 只 | 厂家；上海良工阀门有限公司、开封高中压阀门有限公司、青岛电站阀门有限公司、自贡高压阀门股份有限公司 华夏阀门有限公司 |
| 30 | 19872 | 不锈钢波纹膨胀节 | 4 | DN125 L=320 技术要求：法兰式，波纹数6，厚度2mm; 内套管厚度8mm，伸缩补偿量25mm。内套管一侧必须与法兰盘焊接齐平，另一侧距法兰盘25mm. | 件 | 技术要求：法兰式，波纹数6，厚度2mm; 内套管厚度8mm，伸缩补偿量25mm。内套管一侧必须与法兰盘焊接齐平，另一侧距法兰盘25mm. |
| 31 | 20331 | 平面法兰 | 6 | PN16 DN125(PN1.6 DN125 )钢20 | 片 |  |
| 32 | 20398 | 排泥泵总成 | 1 | 100RV-SP 流量:95.4m3/h 扬程:33mH2O 需多配一个窝壳备件原厂家为石家庄石工泵业有限公司 电机功率4.5KW | 套 | 需多配一个窝壳备件原厂家为石家庄石工泵业有限公司 电机功率4.5KW |
| 33 | 20530 | 机械密封(湿式除尘) | 2 | 100DT-A45(42)￠85 | 套 |  |
| 34 | 20531 | 机械密封(湿式除尘) | 2 | 40DT-B20￠45 | 套 |  |
| 35 | 23341 | 圆顶阀总成 | 2 | DN50输灰圆顶阀(带扇形气缸) 带密封圈、机械阀 | 只 | 带密封圈、机械阀 |
| 36 | 25027 | L型雾化喷嘴 | 20 | SSC0 1/4 BX 316L BSPT | 件 |  |
| 37 | 25028 | 螺旋雾化喷嘴 | 20 | SSC0 B1/4 HHSJ-316L | 件 |  |
| 38 | 25312 | 衬瓷耐磨直管 | 30 | #20 Φ159×6 技术要求：每根长度3米，管壁厚6mm,衬瓷5mm以上。高密度氧化铝陶瓷内衬（厚度5mm)，静压烧结，致密性好，高纯度 | m | 技术要求：每根长度3米，管壁厚6mm,衬瓷5mm以上。高密度氧化铝陶瓷内衬（厚度5mm)，静压烧结，致密性好，高纯度 |
| 39 | 25761 | AV型输灰泵泵体 | 2 | 3.0/8/4 需与现场安装尺寸一至 | 件 | 需与现场安装尺寸一至。原厂家：克莱德贝尔格曼华通物料输送有限公司 |
| 40 | 25960 | 高密配气逆止阀 | 20 | A2969HS 1″ | 套 |  |
| 41 | 26280 | 对夹升降式止回阀 | 30 | PN16 DN25 材质：304不锈钢，外径：70mm; 厚度：30mm | 件 | 材质：304不锈钢，外径：70mm; 厚度：30mm |
| 42 | 26281 | 对夹双瓣止回阀 | 5 | PN16 DN50 材质：304不锈钢 | 件 | 材质：304不锈钢 |

一、供应商资格要求

1、须为国内注册具有独立法人资格。

2、供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

二、报价须知：

1、报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2、报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致后期放弃报价或合同生效后要求取消合同的，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权对其进行相应处罚。

3、本采购项目付款方式为货到采购方验收合格后支付全额货款。

4、交货时供货方交货至采购方仓库，并按合同订购内容进行清点交接，同时提供出厂检验报告、合格证作为验收依据之一，否则采购方可视为不合格产品，有权作退换货处理。合格证内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

5、交货时产品必须有铭牌或标注，内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

6、本采购项目中的材质验收均以货到采购方云南能投曲靖发电有限公司光谱分析结果为最终验收结果。

7、备注内要求作为此采购项目验收依据之一，报价产品必须满足备注内要求。

三、报价评定

1、报价有效性评判：

询价人将组织有关业务人员成立采购小组，对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，采购小组有权视该报价书为无效，不参与评审。

（1）明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

（2）报价附有询价人不能接受的条件；

（3）报价内容与采购清单内的要求有实质性的偏差；

（4）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（5）不满足报价须知1-5条中任一一条要求。

2、采购评审办法：

采购小组只对确定为符合采购函的资质要求且实质上响应采购函要求的报价文件进行评价和比较。

最低价中选。

四、报价要求

1 、价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内为固定不变价格，实际供数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。

1. 本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。

五、报价联系人：

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇

商务联系人：魏玲 联系电话：0874-3080174 15331582276

云南能投曲靖发电有限公司

物资管理部

2024年9月9日