**询 价 文 件**

我公司需采购以下物资，请有意向参与的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

采购内容：详见采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢螺母 | M20 | 颗 | 200 |
| 2 | 白色自喷漆 | 400ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 3 | 不锈钢管 | 06Cr18Ni11Ti φ159\*4.5 | kg | 1500 |
| 4 | 8.8级高强螺栓 | 36\*170 | 只 | 20 |
| 5 | 8.8级高强螺母 | M36 | 只 | 20 |
| 6 | 螺栓 | 18\*75 | 只 | 100 |
| 7 | 不锈钢螺栓 | 12\*50 | 颗 | 200 |
| 8 | 不锈钢螺栓 | 16\*80 | 只 | 600 |
| 9 | 聚四氟乙烯垫 | RF DN100-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 10 | 聚四氟乙烯垫 | RF DN80-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 11 | 聚四氟乙烯垫 | RF DN65-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 12 | 灰色金属油漆 | （耐高温100度。15KG/桶） | kg | 150 |
| 13 | 不锈钢螺母 | M24 | 只 | 200 |
| 14 | 耐酸碱橡胶垫片 | φ1790\*1590\*5 螺孔中心距1700 螺孔φ27均布40颗，抗磨耐腐耐温 | 件 | 2 |
| 15 | 耐酸碱橡胶垫片 | φ1130\*1000\*5 螺孔中心距1080 螺孔φ18均布36颗，抗磨耐腐耐温 | 件 | 4 |
| 16 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN50-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 17 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN125-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 18 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN200-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 19 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN250-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 20 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN300-PN16 t=3.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 21 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN100-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 22 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN80-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 23 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN50-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 24 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN65-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 25 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN125-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 26 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN200-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 27 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN250-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 20 |
| 28 | 脱硫聚四氟乙烯垫 | RF DN300-PN16 t=5.0mm GB/T 9126-2008 | 个 | 10 |
| 29 | 不锈钢双头螺栓 | 24\*200 | 只 | 200 |
| 30 | 不锈钢螺栓 | 10\*35 | 只 | 200 |
| 31 | 不锈钢沉头螺栓 | 8\*30 | 只 | 400 |
| 32 | 双头螺栓 | 22\*160 | 只 | 100 |
| 33 | 槽钢 | 10＃ | kg | 300 |
| 34 | 红色自喷漆 | 380ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 35 | 油漆稀释剂 | 25kg/桶 | kg | 50 |
| 36 | 螺栓 | 22\*50 | 颗 | 100 |
| 37 | 螺栓 | 20\*140 | 只 | 100 |
| 38 | 螺栓 | 20\*180 | 只 | 200 |
| 39 | 双头螺栓 | 20\*160 | 颗 | 200 |
| 40 | 螺栓 | 20\*110 | 只 | 200 |
| 41 | 平垫 | M22 | 只 | 100 |
| 42 | 螺母 | M22 | 只 | 100 |
| 43 | 平垫 | M20 | 只 | 200 |
| 44 | 平垫 | M36 | 只 | 40 |
| 45 | 不锈钢螺母 | M12 | 颗 | 400 |
| 46 | 不锈钢螺栓 | 12\*35 | 颗 | 200 |
| 47 | 不锈钢螺母 | M10 | 颗 | 200 |
| 48 | 不锈钢螺母 | M16 | 颗 | 600 |

**一、供应商资格要求**

1.须为国内注册具有独立法人资格。

2.供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

**二、报价须知**

1.报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2.报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如未按需方规格型号、要求品牌报价、报价错误或未阅读或未理解清楚附件文件要求（如有）等）导致后期放弃报价，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权按需方《采购管理制度》对其进行相应处罚。

3.付款方式为货到采购方验收合格后支付全款。

4.执行国标。

**三、交货要求**

1.交货地点：云南省曲靖市沾益区云南能投曲靖发电有限公司仓库（报价人承诺的到货时间必须充分考虑物流运输时间，所有物资必须送货到指定地点）。

2.须随货提供交货清单及质量证明等相关资料作为到货清点验收的依据，如为三无产品，采购方拒绝收货并要求供方重新供货，由此产生的后果供货方自行承担。

**四、报价评定**

1.报价有效性评判：询价人将对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，询价人有权视该报价为无效。

1.1明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

1.2报价附有询价人不能接受的条件；

1.3报价内容与询价文件内的规格型号有实质性的偏差；

1.4不符合询价文件规定的其他实质性要求。

2、采购评审办法：

2.1询价人只对实质上响应询价文件要求的报价进行评价和比较。

2.2最低价中选。

2.3如最低报价有两家及以上，则交货期短者优先中标；如交货期相同，则报价相同的供应商进行第二轮报价。

**五、报价要求**

1.所报单价在合同有效期内为固定不变价格。

2.本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。如税率不同则需备注清楚，如未备注清楚则按废标处理并拉黑三个月。

**六、报价联系人：**

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇老横山村北侧

商务联系人：颜秀梅 15331582166

云南能投曲靖发电有限公司

物资管理部

2024年10月12日