**差压变送器（EJA）采购函**

我公司需采购以下物资，请有意向参与的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

采购内容：详见采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 差压变送器 | EJA130E-JMS4J-712EC/Z 测量范围：-100～100KPa，最大工作压力32MPa | 台 | 12 | HART通讯协议，配腰型法兰、密封圈，另配M20\*1.5转接头。随货附出厂证明、合格证、校验报告 |
| 2 | 差压变送器 | EJA110E-JFS4J-712EC/Z 测量范围--5～5KPa,输出4～20mA 最大工作压力16MPa | 台 | 10 | HART通讯协议，配腰型法兰、密封圈，另配M20\*1.5转接头。随货附出厂证明、合格证、校验报告 |
| 3 | 差压变送器 | EJA110E-JMS4J-712EC/Z 测量范围：-100～100KPa，输出4～20mA 最大工作压力16MPa | 台 | 10 | HART通讯协议，配腰型法兰、密封圈，另配M20\*1.5转接头。随货附出厂证明、合格证、校验报告 |

 **一、供应商资格要求**

1、须为国内注册具有独立法人资格。

2、供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

**二、报价须知**

1、报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2、报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致后期放弃报价或合同生效后要求取消合同的，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权对其进行相应处罚。

3、本采购项目付款方式为货到采购方验收合格后支付90%货款，余留10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次结清。

4、产品须在显眼处有清晰可见的标识，须随货提供交货清单、合格证等作为到货清点依据，否则采购方可拒绝收货，由此产生的后果由供货方承担。

5、产品执行国标，质保一年。

6、备注内要求作为此采购项目验收依据之一。

**三、交货要求**

1、交货地点：云南省曲靖市沾益区老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库（报价人承诺的到货时间必须充分考虑物流运输时间，所有物资必须送货到指定地点）。

2、须随货提供交货清单及质量证明等相关资料作为到货清点验收的依据，否则采购方可拒绝收货，由此产生的后果由供货方承担。

**四、报价评定**

1、报价有效性评判：

询价人将组织有关业务人员成立采购小组，对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，采购小组有权视该报价书为无效。

（1）明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

（2）报价附有询价人不能接受的条件；

（3）报价内容与采购清单内的要求有实质性的偏差；

（4）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

2、采购评审办法：

采购小组只对确定为符合询价采购文件的资质要求且实质上响应询价采购文件要求的报价文件进行评价和比较。

最低价中选。

**五、报价要求**

1 、所报单价在合同有效期内为固定不变价格。

1. 本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。

**六、报价联系人：**

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇老横山村北侧

商务联系人：颜秀梅 15331582166

技术联系人：黄 石 18987446968

 云南能投曲靖发电有限公司

 物资管理部

 2024年1月26日