采 购 函

我公司需采购以下物资，请有意向参与报价的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编码** | **名称** | **数量** | **规格型号** | **计量单位** | **备注** |
| 1 | 25899 | 槽式自动纠偏系统 | 2 | RTT-TTR B1200 | 台 | 1、技术要求：纠偏系统主要是防止输送带跑偏，对输送带跑偏应具有良好的自动纠偏效果。纠偏系统带自润滑系统，锥型托辊包胶，适用带宽：1200mm，带速：2.5m/s，适用胶带正反向运行纠偏，质保期限12个月。2、验收分两阶段进行，货到后安装调试正常后进行第一阶段验收；调试正常后试用一个月后进行第二阶段验收。3、货到后厂家需安排技术人员到现场进行安装、调试指导。 |
| 2 | 25900 | 回程V型双锥辊自动纠偏系统 | 2 | RTT-FRTVZ B1200 | 台 | 1、技术要求：纠偏系统主要是防止输送带跑偏，对输送带跑偏应具有良好的自动纠偏效果。纠偏系统带自润滑系统，锥型托辊包胶，适用带宽：1200mm，带速：2.5m/s，适用胶带正反向运行纠偏，质保期限12个月。2、验收分两阶段进行，货到后安装调试正常后进行第一阶段验收；调试正常后试用一个月后进行第二阶段验收。3、货到后厂家需安排技术人员到现场进行安装、调试指导。 |

一、供应商资格要求

1、须为国内注册具有独立法人资格。

2、供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

二、报价须知：

1、报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2、报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致后期放弃报价或合同生效后要求取消合同的，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权对其进行相应处罚。

3、本采购项目付款方式为货到采购方验收合格后支付全额货款。

4、交货时供货方交货至采购方仓库，并按合同订购内容进行清点交接，同时提供出厂检验报告、合格证作为验收依据之一，否则采购方可视为不合格产品，有权作退换货处理。合格证内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

5、交货时产品必须有铭牌，内容完整，包括名称，型号（图号），出厂编号，出厂日期，生产厂家等，否则可视为不合格产品，有权作退换货处理。

6、备注内要求作为此采购项目验收依据之一，报价人及报价产品须完全满足备注内要求。

三、报价评定

1、报价有效性评判：

询价人将组织有关业务人员成立采购小组，对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，采购小组有权视该报价书为无效，不参与评审。

（1）明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

（2）报价附有询价人不能接受的条件；

（3）报价内容与采购清单内的要求有实质性的偏差；

（4）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（5）不满足报价须知1-6条中任一一条要求。

2、采购评审办法：

采购小组只对确定为符合采购函的资质要求且实质上响应采购函要求的报价文件进行评价和比较。

最低价中选。

四、报价要求

1 、价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内为固定不变价格，实际供数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。

1. 本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。

五、报价联系人：

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇

商务联系人：魏玲 联系电话：0874-3080174 15331582276

云南能投曲靖发电有限公司

物资管理部

2024年9月29日